DAPHNE S19.L2.D280.Y
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 9,1 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 1417 lm
Luminaire luminous flux: 1010 lm
A: 280 mm
B: 135 mm
C: 20 mm
D: 190 mm
Dali 2: Disponible
Poids: 2100 g