ALFA ZK1.11.150.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60) ou RAL 9005 (.61). Suspension: câble blanc ou noir.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: G9
Lampe: 1x48W(max 5W LED)
A: 150 mm
B: 2000 mm
Track system: Disponible sur demande
Sádrokarton: Disponible sur demande
Poids: 1000 g