POLARIS ZKS ZKS.L3.300.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chrom (.80) nebo mosaz (.84). Závěs: samonosný vodič bílé nebo černé barvy vyztužený ocelovým lankem.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 12,8 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 1896 lm
Světelný tok svítidla: 1716 lm
A: 300 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Dostupné
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Track systém: Dostupné na poptávku
Zavěšení do sádrokartonu: Dostupné na poptávku
CRI > 90: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 2900 g