POLARIS ZL PE ZL1.P4.400.XY PE
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: Opalpolyethylen PE. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) oder verchromt (.80). Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel.
Spannung: 230V
IK Code: IK10
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 37,3 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 6096 lm
Luminaire luminous flux: 5609 lm
A: 400 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 4100 g