POLARIS ZL ZL1.P3.600.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) ou chromé (.80). Suspension: câbles d'acier avec câble transparent.
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 55,7 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 8480 lm
Luminaire luminous flux: 7632 lm
A: 600 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Disponible
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 13700 g