ZERO ZL3.K2.Z500.Y
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9006 struktura. Závěs: lankový s transparentním kabelem.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 44,5 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 6087 lm
Světelný tok svítidla: 4749 lm
A: 500 mm
B: 90 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Dostupné
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 5800 g