POLARIS ZT PE ZT.P3.500.XY PE
Type: suspension lamp. Lampshade: polyethylene opal PE. Metal parts: painted steel plate RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chrome (.80), stainless steel (.83) or brass (.84). Pendant: rod.
Voltage: 230V
Ballast: Driver
IK code: IK10
CRI:  >90
LED life: L80/F10 50000 hours
Watt: 48,5 W
Color temperature: 3000 K
Module luminous flux: 7216 lm
Luminaire luminous flux: 6639 lm
A: 500 mm
C: 1000 mm
Dali 2: Available
Emergency module: Available on inquiry
Bluetooth control: Available on inquiry
Track system: Available on inquiry
Weight: 5800 g