POLARIS ZKS ZKS.L3.400.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chromé (.80) ou laiton (.84). Suspension: conducteur à part de couleur blanche ou noire renforcé par un câble en acier aux éléments.
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 18,3 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 2673 lm
Luminaire luminous flux: 2379 lm
A: 400 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Sádrokarton: Disponible sur demande
CRI > 90: Disponible sur demande
Poids: 4900 g