POLARIS ZL MAX PE ZL1.P1.770.XY PE
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: polyéthylène opal PE. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) ou chromé (.80). Suspension: câbles d'acier avec câble transparent.
Tension: 230V
Ballaste: Driver
IK code: IK10
ballaste: EVG
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 78,2 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 11000 lm
Luminaire luminous flux: 9674 lm
A: 770 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Disponible
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 18000 g