POLARIS ZL MAX PE ZL1.P2.770.XY PE
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: polyethylén opál PE. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) nebo chrom (.80). Závěs: lankový s transparentním kabelem.
Napětí: 230V
IK kód: IK10
Předřadník: Driver; EVG
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 78,2 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 11896 lm
Světelný tok svítidla: 10459 lm
A: 770 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 18000 g