ALFA ZK1.11.200.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60) ou RAL 9005 (.61). Suspension: câble blanc ou noir.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: G9
Lampe: 1X60W(max 5W LED)
A: 200 mm
B: 2000 mm
Track system: Disponible sur demande
Sádrokarton: Disponible sur demande
Poids: 1200 g