DAPHNE S24.L4.D350.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 10,7 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 1738 lm
Luminaire luminous flux: 1324 lm
A: 350 mm
B: 150 mm
C: 20 mm
D: 240 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 2600 g