DAPHNE IP44 PS13.L3.D350.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 10,7 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 1608 lm
Světelný tok svítidla: 1214 lm
A: 350 mm
B: 145 mm
C: 13 mm
D: 250 mm
Dali 2: Dostupné
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 3000 g