DAPHNE IP44 PS13.L5.D450.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 21,3 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 3216 lm
Světelný tok svítidla: 2377 lm
A: 450 mm
B: 175 mm
C: 13 mm
D: 350 mm
Dali 2: Dostupné
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 5200 g