DAPHNE ZT ZT.L6.D550.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Suspension: en acier peint en blanc RAL 9003 (.31), chromé (.80), en laiton (.84), RAL chrom (.77) ou RAL Argento dorato (.70).
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 26,7 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 4345 lm
Luminaire luminous flux: 3142 lm
A: 550 mm
B: 245 mm
C: 1000 mm
Dali 2: Disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Track system: Disponible sur demande
Poids: 8600 g