DAPHNE ZL ZL3.L3.D451.31Y
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: tôle en acier peint RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77), RAL chrom (.77). Suspension: câbles d’acier avec câble blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 21,3 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 3216 lm
Luminaire luminous flux: 2377 lm
A: 450 mm
B: 200 mm
C: 2000 mm
D: max. 1000 mm
Dali 2: Disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 6200 g