DAPHNE ZL ZL3.L4.D451.31Y
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77). Závěs: lankový s bílým kabelem.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 21,3 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 3476 lm
Světelný tok svítidla: 2594 lm
A: 450 mm
B: 200 mm
C: 2000 mm
D: max. 1000 mm
Dali 2: Dostupné
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 6200 g