AULA ZT ZT.AU1.L2.1200.XY
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: Acrylglas. Federung: Stahlrohr. Gehäuse und pendel: Lackiertes Stahlblech - RAL weiss 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73) oder RAL Messing (.74).
Spannung: 230V
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 42 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 5932 lm
Luminaire luminous flux: 5574 lm
A: 1200 mm
B: 125 mm
C: 1000 mm
D: 50 mm
Dali 2: Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 4000 g