AULA ZT ZT.AU1.L2.1500.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo. Závěs: tyčový. Těleso svítidla a závěs: ocelový plech lakovaný – RAL bílá 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74).
Napětí: 230V
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 51 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 7015 lm
Světelný tok svítidla: 6591 lm
A: 1500 mm
B: 125 mm
C: 1000 mm
D: 50 mm
Dali 2: Dostupné
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Track systém: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 4800 g