AULA ZT ZT.AU1.L2.1500.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre acrylique. Suspension: tube. Le corps du luminaire et suspension: acier laqué - RAL blanc 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Cuivre (.72), RAL Bronze (.73) ou RAL Laiton (.74).
Tension: 230V
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 51 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 7015 lm
Luminaire luminous flux: 6591 lm
A: 1500 mm
B: 125 mm
C: 1000 mm
D: 50 mm
Dali 2: Disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Track system: Disponible sur demande
Poids: 4800 g