POLARIS ZTR ZTR.L1.280.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74) nebo RAL Chrom (.77). Závěs: tyčový.
Napětí: 230V
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 11,6 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 1624 lm
Světelný tok svítidla: 1480 lm
A: 280 mm
B: 305 mm
C: 1000 mm
Dali 2: Dostupné
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Track systém: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 3400 g