RETRO ZT ZT.11.R19.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Cuivre (.72), RAL Bronze (.73), RAL Laiton (.74) ou RAL Chrom (.77). Suspension: tube.
Tension: 230V
Douille: E27
Lampe: 1x100W(max 13W LED)
A: 190 mm
B: 250 mm
C: 1000 mm
Track system: Disponible sur demande
Poids: 3000 g