NOMIA BS14.K1.N14.XY
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: aluminium en peint - RAL blanc 9003 (.31), RAL noir 7021 (.33), RAL jaune 1018 (.35), RAL Argento dorato (.70) ou RAL Or (.71).
Tension: 230V
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 9,6 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 1237 lm
Luminaire luminous flux: 829 lm
A: 140 mm
B: 80 mm
Dali 2: Disponible
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 900 g