NOMIA BS24.K3.N24.XY
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: aluminium en peint - RAL blanc 9003 (.31), RAL noir 7021 (.33), RAL jaune 1018 (.35), RAL Argento dorato (.70) ou RAL Or (.71).
Tension: 230V
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 12,5 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 1691 lm
Luminaire luminous flux: 1133 lm
A: 240 mm
B: 80 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 1900 g