NOMIA BS34.K1.N34.XY
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: lakovaný hliník - RAL bílá 9003 (.31), RAL černá 7021 (.33), RAL žlutá 1018 (.35), RAL Argento dorato (.70) nebo RAL Zlato (.71).
Napětí: 230V
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 36 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 4448 lm
Světelný tok svítidla: 2980 lm
A: 340 mm
B: 80 mm
Dali 2: Dostupné
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 2500 g