ZERO ZL3.K2.Z600.Y
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9006 structuré. Suspension: câbles d'acier avec câble transparent.
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 50,8 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 6975 lm
Luminaire luminous flux: 5435 lm
A: 600 mm
B: 100 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 8500 g