POLARIS S BS14.11.200.X
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: Aluminium lackiert – RAL weiss 9016 (.41), RAL schwarz 9005 (.45), RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73) oder RAL Messing (.74).
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 1x60W(max 9W LED)
A: 200 mm
B: 140 mm
C: 210 mm
Gewicht: 1500 g