POLARIS S BS14.L2.200.XY
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: Aluminium lackiert – RAL weiss 9016 (.41), RAL schwarz 9005 (.45), RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73) oder RAL Messing (.74).
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 8,3 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 1146 lm
Luminaire luminous flux: 1044 lm
A: 200 mm
B: 140 mm
C: 210 mm
Dali 2: Verfügbar
Gewicht: 1700 g