POLARIS S BS19.L1.280.XY
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: lakovaný hliník – RAL bílá 9016 (.41), RAL černá 9005 (.45), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74).
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 11,6 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 1624 lm
Světelný tok svítidla: 1480 lm
A: 280 mm
B: 190 mm
C: 285 mm
Dali 2: Dostupné
Hmotnost: 2500 g