POLARIS S BS19.L2.280.XY
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: aluminium en peint – RAL blanc 9016 (.41), RAL noir 9005 (.45), RAL Cuivre (.72), RAL Bronze (.73) ou RAL Laiton (.74).
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 11,6 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 1747 lm
Luminaire luminous flux: 1592 lm
A: 280 mm
B: 190 mm
C: 285 mm
Dali 2: Disponible
Poids: 2500 g