POLARIS S BS24.L1.350.XY
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: aluminium en peint – RAL blanc 9016 (.41), RAL noir 9005 (.45), RAL Cuivre (.72), RAL Bronze (.73) ou RAL Laiton (.74).
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 15,7 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 2142 lm
Luminaire luminous flux: 1927 lm
A: 350 mm
B: 240 mm
C: 345 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 3600 g