POLARIS S BS24.L2.350.XY
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: Aluminium lackiert – RAL weiss 9016 (.41), RAL schwarz 9005 (.45), RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73) oder RAL Messing (.74).
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 15,7 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 2303 lm
Luminaire luminous flux: 2072 lm
A: 350 mm
B: 240 mm
C: 345 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 3600 g