RETRO BS14.11.R14.X
Type: luminaire plafonnier. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: aluminium en peint – RAL blanc 9016 (.41), RAL noir 9005 (.45), RAL Cuivre (.72), RAL Bronze (.73) ou RAL Laiton (.74).
Tension: 230V
Douille: E27
Lampe: 1x60W(max 9W LED)
A: 140 mm
B: 195 mm
Poids: 1300 g