RETRO BS14.L2.R14.XY
Typ: stropní svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: lakovaný hliník – RAL bílá 9016 (.41), RAL černá 9005 (.45), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74).
Napětí: 230V
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 8,3 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 1146 lm
Světelný tok svítidla: 811 lm
A: 140 mm
B: 195 mm
Dali 2: Dostupné
Hmotnost: 1500 g