RETRO BS19.L2.R19.XY
Typ: Deckenleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: Aluminium lackiert – RAL weiss 9016 (.41), RAL schwarz 9005 (.45), RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73) oder RAL Messing (.74).
Spannung: 230V
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 11,6 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 1747 lm
Luminaire luminous flux: 1237 lm
A: 190 mm
B: 245 mm
Dali 2: Verfügbar
Gewicht: 2200 g