IZAR METAL I2.L1.600.XY'
Type: luminaire mural. Abat-jour: verre acrylique en combinaison avec une tôle en acier peint - RAL 9003, RAL 7021, RAL 6034, RAL 1018, RAL Cuivre, RAL Bronze, RAL 7023 ou RAL 5009. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 20,9 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 2698 lm
Luminaire luminous flux: 2402 lm
A: 600 mm
B: 80 mm
C: 40 mm
Dali 2: Disponible
Poids: 1400 g