IZAR METAL I2.L2.600.XY'
Typ: nástěnné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo v kombinaci s ocelovým plechem lakovaným RAL 9003, RAL 7021, RAL 6034 , RAL 1018, RAL Měď, RAL Bronz, RAL 7023 nebo RAL 5009. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 20,9 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 2806 lm
Světelný tok svítidla: 2499 lm
A: 600 mm
B: 80 mm
C: 40 mm
Dali 2: Dostupné
Hmotnost: 1400 g