IZAR METAL I2.L2.600.XY'
Typ: Wandleuchte. Lampenschirm: Acryl Glas in Kombination mit lackiertem Stahlblech - RAL 9003, RAL 7021, RAL 6034, RAL 1018, RAL Kupfer, RAL Bronze, RAL 7023 oder RAL 5009. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 20,9 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 2806 lm
Luminaire luminous flux: 2499 lm
A: 600 mm
B: 80 mm
C: 40 mm
Dali 2: Verfügbar
Gewicht: 1400 g