DAPHNE ZL ZL3.12.D351.31
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77). Závěs: lankový s bílým kabelem.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 2x60W(max 9W LED)
A: 350 mm
B: 160 mm
C: 2000 mm
D: max. 1000 mm
Hmotnost: 3500 g