DAPHNE ZL ZL3.12.D351.31
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: tôle en acier peint RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77), RAL chrom (.77). Suspension: câbles d’acier avec câble blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 2x60W(max 9W LED)
A: 350 mm
B: 160 mm
C: 2000 mm
D: max. 1000 mm
Poids: 3500 g