DAPHNE ZL ZL3.L3.D351.31Y
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77). Federung: Seilaufhängung mit weißem Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 10,7 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 1608 lm
Luminaire luminous flux: 1214 lm
A: 350 mm
B: 160 mm
C: 2000 mm
D: max. 1000 mm
Dali 2: Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 3500 g