ALFA SR.L2.200.XY
Typ: nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60) nebo RAL 9005 (.61).
Napětí: 230V
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 8,3 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 1146 lm
Světelný tok svítidla: 972 lm
A: 255 mm
B: 200 mm
C: 330 mm
Dali 2: Dostupné
Hmotnost: 1500 g