ALFA SR.L2.200.XY
Typ: Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60) oder RAL 9005 (.61).
Spannung: 230V
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 8,3 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 1146 lm
Luminaire luminous flux: 972 lm
A: 255 mm
B: 200 mm
C: 330 mm
Dali 2: Verfügbar
Gewicht: 1500 g