ALFA SR.L2.200.XY
Type: luminaire mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: acier laqué RAL 9003 (.60) ou RAL 9005 (.61).
Tension: 230V
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 8,3 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 1146 lm
Luminaire luminous flux: 972 lm
A: 255 mm
B: 200 mm
C: 330 mm
Dali 2: Disponible
Poids: 1500 g