RONDO ZT.K1.R550.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) ou chromé (.80). Suspension: tube.
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 36 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 4448 lm
Luminaire luminous flux: 3021 lm
A: 550 mm
B: 86 mm
C: 1000 mm
Dali 2: Disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Track system: Disponible sur demande
Poids: 6100 g