PALA ZL4.L2.P4.45Y
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: tôle en acier peint RAL 9005 (.45). Suspension: câbles d’acier avec câble noir.
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 25,1 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 3748 lm
Luminaire luminous flux: 3164 lm
A: 800 mm
B: 800 mm
C: 2000 mm
D: 200 mm
Dali 2: Disponible
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 6500 g