PALA ZL2.L2.P4.45Y
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9005 (.45). Závěs: lankový s černým kabelem.
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 23,2 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 3468 lm
Světelný tok svítidla: 2914 lm
A: 800 mm
B: 800 mm
C: 2000 mm
D: 200 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 6000 g