GEO ZK4.14.G140.61
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9005 (.61). Suspension: câble noir.
IK code: IK01
Douille: G9
Lampe: 4x48W(max 5W LED)
A: 1700 mm
B: 1250 mm
C: 150 mm
D: 150 mm
Poids: 5600 g