GEO ZK4.L2.G100.61Y
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9005 (.61). Závěs: černý kabel.
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 18,1 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 2912 lm
Světelný tok svítidla: 2497 lm
A: 1700 mm
B: 950 mm
C: 150 mm
D: 150 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 5500 g