GEO ZK4.L2.G100.61Y
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9005 (.61). Federung: schwarzes Kabel.
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 18,1 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 2912 lm
Luminaire luminous flux: 2497 lm
A: 1700 mm
B: 950 mm
C: 150 mm
D: 150 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 5500 g